
Linee guida per la creazione delle etichette

Per l´imballaggio superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri

**Lavapavimenti BLU MARINO**

**Testo dell´etichetta**



**Lavapavimenti BLU MARINO**

**Attenzione**

Contiene: massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

Può provocare una reazione allergica cutanea.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti. In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Smaltire il prodotto/recipiente con la consegna a una persona autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti o con la restituzione al fornitore.

Composizione chimica a norma del regolamento (CE) n. 648/2004, come modificato: <5 % tensioattivi non ionici, profumo

Fabbricante: VIGOR s.r.l., Via Augusto D’Andrea, 8 , Nettuno, 00048, Italia, telefono: +39069851512

UFI: YS54-T103-700V-85YR

**Dimensioni per l´imbalalggio superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri**

dimensione dell´etichetta min 74 x 105 mm

dimensione del simbolo almeno 23 x 23 mm

Ogni pittogramma di pericolo copre almeno un quindicesimo della superficie minima dell’etichetta contenente le informazioni di cui all’articolo 17 Regolamento (CE) n. 1272/2008.